	شماره آزمایش:6
	[bookmark: _GoBack]نام آزمایش: مقاومت درونی ولت متر و منبع تغذیه

	نویسنده:
	روز ، ساعت

	تاریخ تحویل گزارش:
	تاریخ انجام آزمایش:

	اعضای گروه:


به نام حضرت دوست
هدف آزمایش:
هدف آزمایش اول آشنایی با مقاومتی است که ولت متر در مدار از خود نشان می دهد.
هدف آزمایش دوم اندازه گیری مقومت درونی منبع تغذیه است.
**********
آزمایش اول
مقاومت درونی ولت متر
شرح آزمایش:

برای انجام این آزمایش به یک منبع تغذیه با نیرو الکترو موتوری E و یک ولت متر با مقاومت درونی  و یک مقاومت نسبتاً بزرگ R نیاز داریم.آن ها را در مداری به صورت سری می بندیم:
مدار آز اول
روش انجام آزمایش:
طبق قانون دوم کیرشهف داریم:

 

که در آن V ولتاژی است که ولت متر نشان می دهد و E نیرو محرکه الکترو موتوری منبع تغذیه است و  مقاومت درونی ولت متر است.
ن ها 


جدول
	

	

	R

	15
	12
	9
	6
	3
	15
	12
	9
	6
	3
	E

	57/12
	04/10
	54/7
	98/4
	1
	71/13
	95/10
	22/8
	44/5
	72/2
	V

	35/10
	24/10
	33/10
	76/9
	1
	63/10
	43/10
	54/10
	71/9
	99/9
	



	

	R

	15
	12
	9
	6
	3
	E

	35/14
	53/11
	68/8
	70/5
	90/2
	V

	04/11
	27/12
	50/13
	50/9
	50/14
	







نمودار
	

	
 

	5/0
	11/0

	1
	12/0

	2
	13/0







محاسبات

 

 
	

	V(v)
	E(v)

	
 
	90/2
	3

	

	70/5
	6

	

	68/8
	9

	

	53/11
	12

	

	35/14
	15




 

 
	

	V(v)
	E(v)

	
 
	727/2
	3

	

	440/5
	6

	

	220/8
	9

	

	950/10
	12

	

	710/13
	15






 
	

	V(v)
	E(v)

	
 
	1
	3

	

	98/4
	6

	

	54/7
	9

	

	04/10
	12

	

	57/12
	15


در E=3v به دلیل مقاومت بالا،هیچ اختلاف ولتاژی ایجاد نشده است.



 
خطا ها
	درصد خطا
	خطای نسبی
	خطای مطلق
	شماره آزمایش

	

	
 
	
 
	1

	

	

	

	2

	

	

	

	3



نتیجه گیری:
همان طور که در محاسبات نیز قابل مشاهده است،با افزایش مقاومت استفاده شده در مدار ، ولتاژ مدار کاهش یافته و طبق روابط این اتفاق به معنی افزایش مقاومت ولت متر نیز می باشد.
**********

آزمایش دوم
مقاومت درونی منبع تغذیه
شرح آزمایش:
ما برای انجام این آزمایش به یک منبع تغذیه با نیرو محرکه E و مقاومت درونی r و یک مقاومتR و یک ولت متر برای اندازه گیری ولتاژ نیاز داریم.آن ها را در مداری به صورت زیر به هم می بندیم:
مدار آز 2
روش انجام آزمایش:
با توجه به قوانین کیرشهف داریم:

 
که در آن r مقاومت درونی منبع تغذیه،E نیرو محرکه منبع تغذیه و V مقدار ولتاژی است که توسط ولت متر اندازه گیری می شود.
ن ها 


جدول
	

	

	R

	9
	6
	3
	9
	6
	3
	E

	94/8
	96/5
	98/2
	94/8
	96/5
	98/2
	V

	00/1
	00/1
	00/1
	503/0
	503/0
	503/0
	r


محاسبات


	

	V(v)
	E(v)

	
 
	98/2
	3

	

	96/5
	6

	

	94/8
	9







	

	V(v)
	E(v)

	
 
	98/2
	3

	

	96/5
	6

	

	94/8
	9





خطاها:
به دلیل برابر بودن تمام مقادیر،مقدار خطا در این آزمایش صفر است.
نتیجه گیری:
در طی این آزمایش متوجه شدیم که با افزایش مقاومت استفاده شده در مدار،مقاومت درونی منبع تغذیه نیز افزایش می یابد.
Y-Values	0.5	1	2	0.11	0.12000000000000001	0.13	R
1/V
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